**POWEST – Monofásicos Online 1/2/3 KVA**

• Doble conversión en línea, entrada y salida monofásica  
• Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9  
• Alta confiabilidad y Eficiencia > 95%  
• Función ECO ahorrador de energía  
• Software de monitoreo local  
• EPO apagado de emergencia  
• Conexión batería externa

UPS ONLINE con tipo control micro-procesado por DSP, generando una mayor calidad de energía,regulación de voltaje de salida <2%,  
amplio rango de tensión a la entrada, ofrece una protección completa, Bypass automático. Interfaz RS-232 – USB de comunicación,  
ranura para SNMP, pantalla LCD todos los parámetros, diseño compacto, software de gestión, tarjetas opcionales de SNMP, contiene  
dos segmentos de control de carga, salida de THDv <4%, certificación RETIE.