# ~~FULIBATTERY – Serie GS~~

La serie de baterías ~~Fulibattery GS (Servicos Generales~~) está diseñada con tecnología AGM (Absorbente Glass Mat) y VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula) y es usada para aplicaciones generales como UPS, telecomunicaciones, usos eléctricos generales, etc. La vida útil de las baterías de capacidad inferior a 33 Ah es de 5 años; y la de las baterías de capacidad de más de 33 Ah es de 10 años. Esta serie de batería cumple con las normas internacionales como IEC896-2, BS6290-4 y la norma de la EPBA (European Portable Battery Association – Asociación Europea de productores de pilas y baterías).

Aplicaciones:  
• Sistema de alarma y seguridad  
• Sistema de televisión por cable  
• Herramientas y equipos eléctricos  
• Iluminación de emergencia  
• Equipos médicos  
• Sistema de UPS  
• Equipos de comunicación  
• Juguetes