**ELECTRODOS ACTIVOS**

ES UN DISPOSITIVO DE COBRE QUE ESTÁ DISEÑADO PARA ATERRIZAR LOS SISTEMAS PUESTA A TIERRA, REEMPLAZAR A LA TRADICIONAL MALLA A TIERRA, CONSERVA LA RESISTENCIA PUESTA A TIERRA POR MAYOR TIEMPO E INCLUSO EN TEMPORADA DE VERANO.  
  
  
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  
  
LONGITUD: 1,00 METROS DE LARGO  
DIÁMETRO: 1 1/2  
SALIDA DEL CONDUCTOR: 0.70 MM DE COBRE  
SALIDA DE CABLE DESNUDO: 2/0  
TIPO VERTICAL  
GARANTÍA VIDA ÚTIL 15 AÑOS