**TABLERO BY PASS**

**Potencias desde 1 a 100 KVA**

Un bypass eléctrico es una desviación de un circuito eléctrico que permite la comunicación directa entre dos puntos.

Sistema mecánico que permite retirar el equipo UPS de la línea de alimentación, y así realizar una intervención al equipo sin ser necesario el apagado de las cargas que respalda el equipo UPS