**1-3 KVA 220 Vac**

UPS On-line con control DSP. doble conversión en línea, ofreciendo a la carga una mejor calidad de energía. regulación de voltaje de  
salida <2%, con un alto rango de tensión de entrada. Ofrece una alta confiabilidad y eficiencia en su modo de operación ECO hasta  
de un 95%, múltiples puertos de comunicación USB y tarjetas opcionales SNMP.

• Equipos monofásicos 220V, Estándar Europeo  
• Doble conversión en línea, entrada y salida a 220 Vac  
• Alto factor de potencia de entrada 0.99 y salida 0.9  
• Alta confiabilidad y eficiencia > 94%  
• Función ECO ahorrador de energía  
• Software de monitoreo local  
• EPO apagado de emergencia  
• Múltiples puertos de comunicación  
• Control DSP  
• Bypass automático  
• Pantalla LCD todos los parámetros  
• Certificación RETIE